### Doppelschlitzrinne Typ 660.2, befahrbar, zur separaten Ableitung von Brunnen- und Regenwasser

| **Leistungsbeschreibung Menge ME** | **EP** | **GP** |
| --- | --- | --- |
|  | in EUR | in EUR |
| Entwässerungsrinne als Doppelschlitzrinne Typ ino 660.2 SR-VA aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A), zur separaten Ableitung von Brunnen- und Oberflächenwasser, Anordnung der Rinnenbäuche nebeneinander, Baubreite 2x 90 mm. Materialstärke 2 mm. Brunnenseitige Rinnenseitenwand ca. 10 mm abgesenkt.Belastung bis B 125, in Anlehnung an DIN EN 1433, Rinne mit verstärktem Einlaufrand t= 5 mm, mit tiefer liegenden Aussteifungsstegen. Rinne ohne Gefälle, in Baulängen bis 3 m an einem Stück, inkl. aller Passlängen. Rinnenlängen über 3 m vorbereitet zur Baustellenverschweißung.*Alternativ:* Ausführung als Etagendoppelrinne mit einseitig bündiger Rinnenseitenwand zum Einbau am Brunnensockel, Baubreite ab 100 mm.Technische Daten:Schlitzbreite: 2x .. mm (max. 18 mm nach EN 1433)Bauchbreite: 2x 90 mmSchlitzhöhe: .. mmGesamthöhe: .. mm (max. 240 mm)Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht verlegen, auf einem 15 bis 20 cm starken Betonbett mit mindestens 15 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C20/25 nach EN 206/1.Herstellernachweis: [www.inotec-edelstahl.de](http://www.inotec-edelstahl.de) |  |  |
| .. m |  |  |
| ***Zulagen:*** |  |  |
| Endstück/Stirnwand werkseits verschweißt. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| Gehrung beliebige Gradzahlen als Innen- oder Außenecke, werkseitig geschweißt. |  |  |
|  .. Stück |  |  |
| Sperrflansch für WU-Beton einseitig zur Brunnenfläche |  |  |
| .. m |  |  |
| Ablauf-/Revisionskasten Abmessung ca. 200x200 mm, kpl. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A), mit der Schlitzrinne einseitig bündig an beliebiger Stelle verschweißt, Einlaufschlitz der Rinne durchlaufend. Lieferung mit Revisionsdeckel für bauseitige Befüllung mit Oberflächenbelag, einschließlich Bedienschlüssel und eingeschweißtem Ablaufstutzen DN 100 senkrecht oder waagerecht. |  |  |
| .. Stück |  |  |
| *Alternativ für „Doppelstockschlitzrinne“:*Ablauf-/Revisionskasten Abmessung ab 200x200 mm, kpl. aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301 (V2A), mit der Schlitzrinne einseitig bündig an beliebiger Stelle verschweißt, Einlaufschlitz der Rinnen durchlaufend. Lieferung mit Revisionsdeckel für bauseitige Befüllung mit Oberflächenbelag, einschließlich Bedienschlüssel und zwei eingeschweißten Ablaufstutzen DN 100 senkrecht oder waagerecht. Zugang zu den getrennten Rinnenkammern über einen Revisionskasten. |  |  |
| .. Stück |  |  |

*(Nichtzutreffendes bitte streichen) Alternativ: Werkstoff V4A (1.4404)*