|  |  |
| --- | --- |
| Hofablauf Typ 710 | Werkstoff Stahl feuerverzinkt |
|  |  |  |  |
| Leistungsbeschreibung | Menge ME | EP | GP |
|  | in EUR | in EUR |
| Hofablauf stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit quadratischem Einlaufrand, Typ ino 710-ZN aus Stahl S235JR – stückverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Materialstärke 2 mm, Einlaufrand 250 x 250 mm wahlweise 300 x 300 mm, hohlraumfrei unterfüttert. Inotec Artikel-Nr. I00265 ff bei 250 x 250 mm, wahlweise I00267 ff bei 300 x 300 mm**Technische Daten**Abmessung: 250 x 250 mm (300 x 300 mm)Ablaufhöhe: 240 mm (270 mm)Ablauf waagerecht: DN 100Abdeckung* Maschenrost verzinkt MW 30/10 mm, begehbare Ausführung, Oberfläche glatt, inkl. Arretierung.
* Längsstabrost verzinkt ohne Randeinfassung, Stababmessung 20/3 mm, lichter Stababstand ca. 10 mm, Längsstäbe mit durchgehenden Abstandshaltern verschweißt, begehbare Ausführung, inkl. Arretierung.
* Stabrost verzinkt mit Randeinfassung aus Flachmaterial 30/8 mm, lichter Stababstand ca. 18 mm, befahrbare Ausführung, inkl. Arretierung.
* Plattenabdeckung verzinkt mit seitlichen Einlaufschlitzen, Plattenstärke 10 mm, befahrbar, inkl. Arretierung.

Liefern, sowie nach Herstellervorschrift höhen- und fluchtgerecht auf Betonfundament verlegen mit umlaufenden 8 cm breiten Seitenstützen aus mindestens Betongüte C12/15 nach EN 206/1. und an die Rohrleitung anschließen.**Herstellernachweis:** [**www.aco-inotec.de**](http://www.aco-inotec.de) |  |  |
| **… m** |  |  |
| **Zulagen** |  |  |
| Schmutzeimer aus Edelstahl mit großem Auffangvolumen. |  |  |
| **... Stück** |  |  |
| Edelstahl-Geruchsverschluss DN 100 wasserlos, als Geruchsabschottung für Außenbereiche, zum Einstecken in den senkrechten oder waagerechten Ablaufstutzen DN 100. |  |  |
| **... Stück** |  |  |

(Nichtzutreffendes bitte streichen)